Title: CAP1
Author: Galli Luigi
Last saved by: GIG

Nome	Cognome	Classe	Data	
La riproduzione di questa pagina tramite fotocopie è autorizzata ai soli fini dell’utilizzo nell’attività didattica degli alunni delle classi che hanno adottato il testo.

Unità 10 - Ganci

01	Per elemento pilastro, in un'arcata parzialmente dentula, si intende:
	A	un dente sul quale si posiziona il gancio.
	B	un dente mancante.
	C	un dente sostituito.
	D	l'intera protesi.

02	La funzione di un gancio a filo su protesi parziale in resina consiste:
	A	nel renderla più resistente.
	B	nel dare una maggiore stabilità al dente.
	C	nel permettere alla protesi di ancorarsi al dente.
	D	nel contrastare l'azione dei muscoli durante la masticazione.

03	I ganci possono essere:
	A	a filo.
	B	fusi.
	C	estetici.
	D	tutte le risposte precedenti sono esatte.

04	A cosa serve il parallelometro?
	A	Permette di equilibrare il modello.
	B	Individua i denti sani presenti nell'arcata.
	C	Individua le zone di sottosquadro dei denti.
	D	Individua l'altezza e l'inclinazione dello zoccolo del modello.

05	L'equatore di un dente è:
	A	la parte più stretta della corona.
	B	la massima circonferenza della corona.
	C	la massima circonferenza della corona rispetto all'asse di inserzione.
	D	la massima circonferenza della corona rispetto al gancio.

06	La linea di analisi di un dente è:
	A	la parte più stretta della corona.
	B	la massima circonferenza della corona.
	C	la massima circonferenza della corona rispetto all'asse di inserzione.
	D	la massima circonferenza della corona rispetto al gancio.

07	Quale, tra i seguenti termini, non troviamo nella nomenclatura delle parti di un gancio?
	A	Ritenzione.
	B	Distribuzione.
	C	Appoggio.
	D	Abbraccio.

08	In quale zona si sviluppa l'azione ritentiva di un gancio?
	A	Nella zona di sottosquadro.
	B	Superiormente all'equatore.
	C	In corrispondenza dell'equatore.
	D	Nella zona occlusale.

09	La punta di un gancio è:
	A	ritentiva.
	B	destinata a contrapporsi all'azione ritentiva dell'abbraccio.
	C	responsabile del corretto appoggio della protesi.
	D	responsabile del corretto collegamento tra protesi e gancio.

10	L'abbraccio di un gancio è:
	A	ritentivo.
	B	destinato a contrapporsi all'azione ritentiva della punta.
	C	responsabile del corretto appoggio della protesi.
	D	responsabile del corretto collegamento tra protesi e gancio.

11	L'appoggio o cavaliere di un gancio è:
	A	ritentivo.
	B	destinato a contrapporsi all'azione ritentiva della punta.
	C	destinato ad impedire l'affondamento della protesi.
	D	responsabile del corretto collegamento tra protesi e gancio.

12	La parte più alta dell’abbraccio di un gancio a filo:
	A	deve superare sempre l’altezza coronale del dente.
	B	deve essere in corrispondenza della massima altezza coronale del dente.
	C	non deve mai superare l’altezza coronale del dente.
	D	deve sempre entrare in contatto con il dente antagonista, per evitarne la migrazione.

13	Le parti prossimali della ritenzione di un gancio a filo:
	A	devono sempre impegnare il sottosquadro del dente.
	B	non devono mai impegnare il sottosquadro del dente.
	C	possono impegnare il sottosquadro del dente, se serve a dare al gancio maggiore stabilità.
	D	possono impegnare il sottosquadro del dente solo se sono orientate in direzione distale.

14	I ganci preformati:
	A	sono ganci che vengono venduti in cera e che l’odontotecnico fonde e adatta al dente  pilastro.
	B	sono ganci in metallo che l’odontotecnico taglia e adatta al dente pilastro.
	C	sono ganci modellati e fusi dall’odontotecnico.
	D	sono ganci in gomma adattati dal clinico ai denti del paziente e poi fusi dall’odontotecnico.

15	Per evitare spostamenti dei denti pilastro, i ganci devono essere controbilanciati nel lato opposto a quello in cui esercitano la propria azione ritentiva:
	A	da una parte del gancio stesso.
	B	da un gancio antagonista.
	C	dalla resina della placca.
	D	da una qualunque delle parti protesiche indicate nelle risposte A, B, C.

16	Tra i dispositivi in filo vanno citati diversi tipi di ganci. Per esempio:
	A	Crozat, Adams.
	B	Ney, Roach, Jackson.
	C	Lundeen, Thomas.
	D	Gysi, Pound, Strack, Gerber.

17	I ganci in resina acetalica:
	A	sono più duri dei ganci in metallo.
	B	sono più estetici dei ganci in metallo.
	C	sono più elastici dei ganci in metallo.
	D	non possono essere utilizzati nelle protesi scheletrate.

Vero	Falso	
❑	❑	L’asse di inserzione protesico e l’asse del dente coincidono sempre.
❑	❑	Le zone di maggiore convessità del dente sono in genere tutte alla stessa altezza.
❑	❑	Il sottosquadro è la zona di dente posta al di sopra dell’equatore.
❑	❑	Nel parallelometro, l’asse di inserzione protesico coincide con la perpendicolare al piano di lavoro.
❑	❑	La punta dei ganci deve entrare in contatto con i tessuti molli.
❑	❑	I ganci a filo vengono realizzati a partire dalla ritenzione e terminando con la punta.
❑	❑	I segni lasciati dalle pinze sul filo indeboliscono il gancio.
❑	❑	I ganci a filo sui denti anteriori vengono realizzati con fili di diametro maggiore rispetto a quelli realizzati sui denti posteriori.
❑	❑	L'abbraccio di un gancio è chiamato anche cavaliere.

A. De Benedetto, A. Buttieri, L. Galli – Manuale di Laboratorio Odontotecnico –  Volume 1