Title: CAP1
Author: Galli Luigi
Last saved by: GIG

Nome	Cognome	Classe	Data	
La riproduzione di questa pagina tramite fotocopie è autorizzata ai soli fini dell’utilizzo nell’attività didattica degli alunni delle classi che hanno adottato il testo.

Unità 11 – Elementi provvisori di protesi fissa

01	La protesi provvisoria può essere:
	A	fissa o mobile.
	B	fissa, combinata, o ortodontica.
	C	fissa, ortodontica, o a supporto implantare.
	D	fissa, mobile, combinata, ortodontica, o a supporto implantare.

02	Quale, tra i seguenti, non è un provvisorio fisso?
	A	Provvisorio immediato.
	B	Provvisorio post-limatura.
	C	Provvisorio armato.
	D	Provvisorio con ganci.

03	Quale, tra le seguenti, non è una peculiare funzione del provvisorio?
	A	Monitoraggio di eventuali deficit del sistema gnatologico del paziente.
	B	Sperimentazione di varie soluzioni estetiche e funzionali prima della preparazione dei denti pilastro.
	C	Eliminazione del rischio del ristagno dei cibi a livello del margine gengivale.
	D	Protezione dei denti limati dagli stress termochimici.

04	I provvisori immediati si eseguono:
	A	su modelli ottenuti da impronte rilevate prima della limatura dei monconi.
	B	su modelli ottenuti da impronte rilevate dopo la limatura dei monconi.
	C	direttamente sul paziente, da parte del clinico.
	D	con diversi sistemi, ma utilizzando materiali che induriscono molto rapidamente.
 
05	Si riordinino, nella giusta sequenza, le seguenti operazioni, necessarie alla realizzazione di un provvisorio realizzato tramite mascherina.
	1	Si rivestono i monconi con un sottile strato di cera bianca.
	2	Si realizza una mascherina in silicone da laboratorio.
	3	Si rifinisce il provvisorio con il trapano.
	4	Si isola il modello.
	5	Si modellano gli elementi pilastro e quelli mancanti.
	6	Si zeppa la resina.
	7	Si puliscono con la vaporizzatrice il modello e la mascherina.
 		n° (....., ....., ....., ....., ....., ....., .....)

06	Per "zeppatura" si intende:
	A	la compressione di un materiale da impronta per la duplicazione di un modello.
	B	la miscelazione di un materiale da impronta per la duplicazione di un modello.
	C	la miscelazione di una resina.
	D	la compressione di una resina all'interno di uno stampo.

07	I provvisori dotati di un’anima in metallo vengono detti:
	A	provvisori metallici.
	B	provvisori animati.
	C	provvisori scheletrici.
	D	provvisori armati.

08	Con i provvisori a guscio, al clinico viene fornita:
	A	solo la parte di provvisorio che ricopre il moncone.
	B	solo la parte di provvisorio che ricopre il colletto.
	C	solo la parte esterna del provvisorio.
	D	tutto il provvisorio, che è soltanto da cementare.

09	Per favorire il distacco delle modellazioni dai monconi in gesso può risultare utile l'impiego di:
	A	un sottile strato di cera inerte ricoperto da uno strato di cera dura.
	B	un sottile foglio di gomma.
	C	una leggera vaporizzazione del modello.
	D	una mascherina in gesso.

10	Le resine utilizzate per i provvisori in muffola sono resine:
	A	autopolimerizzanti.
	B	termopolimerizzanti.
	C	fotopolimerizzanti.
	D	elettropolimerizzanti.

11	L'interno delle modellazioni, prima della messa in muffola, va riempito di gesso di tipo:
	A	I.
	B	II.
	C	III.
	D	IV.

12	Prima dell'inizio della fase di presa del gesso, e fino al suo completo indurimento, la muffola va posta sotto pressa:
	A	a circa 50 bar.
	B	a circa 100 bar.
	C	a circa 150 bar.
	D	a circa 180 bar.

13	Quale, tra le seguenti, è la giusta sequenza di stratificazione delle masse di resina, nella realizzazione delle corone a giacca?
	A	Colletto, dentina, smalto, massa traslucida.
	B	Massa traslucida, dentina, smalto, colletto.
	C	Colletto, dentina, massa traslucida, smalto.
	D	Colletto, massa traslucda, dentina, smalto.

14	La corretta stratificazione delle masse prevede che dopo aver praticato il taglio per lo smalto, questo sia applicato:
	A	solo sul terzo incisale.
	B	solo sul terzo medio.
	C	solo sul terzo cervicale.
	D	su tutta la superficie della corona.

15	La pressatura della muffola, una volta zeppate tutte le masse di resina, va effettuata:
	A	a circa 50 bar.
	B	a circa 100 bar.
	C	a circa 120 bar.
	D	a circa 150 bar.

16	I denti che presentano una apparente minore presenza di smalto sono:
	A	i denti posteriori e i canini.
	B	gli incisivi.
	C	gli incisivi e i canini.
	D	i denti inferiori.

Vero	Falso	
❑	❑	La funzione di mantenimento del provvisorio consiste nel mantenere i tessuti molli distanti dal bordo cervicale delle preparazioni.
❑	❑	Per il paziente, il vantaggio dei provvisori pre-limatura è che usufruisce di una protesi già dal primo intervento di preparazione dei monconi.
❑	❑	La stratificazione dei provvisori prevede l’applicazione della sola massa smalto.
❑	❑	I provvisori armati vengono realizzati solo in caso di piccole protesi, fino a tre elementi.
❑	❑	I provvisori a guscio devono essere ribasati in bocca dal clinico.
❑	❑	Il procedimento della muffola per la realizzazione dei provvisori è sempre più utilizzato.
❑	❑	Le masse dentina, colletto e smalto, nel procedimento in muffola, devono essere applicate in un’unica soluzione.

A. De Benedetto, A. Buttieri, L. Galli – Manuale di Laboratorio Odontotecnico –  Volume 1