Title: CAP1
Author: Galli Luigi
Last saved by: GIG

Nome	Cognome	Classe	Data	
La riproduzione di questa pagina tramite fotocopie è autorizzata ai soli fini dell’utilizzo nell’attività didattica degli alunni delle classi che hanno adottato il testo.

Unità 4 – Realizzazione dei modelli

01	Per la pulizia e la disinfezione delle impronte in alginato:
	A	sulle impronte si spruzza un riduttore di tensione superficiale.	
	B	le impronte vengono cosparse di polvere di gesso, quindi sciacquate sotto l’acqua corrente.
	C	le impronte vengono lasciate a bagno in una soluzione di acqua e aceto.
	D	le impronte vengono riscaldate fino a 120 °C.

02	Cosa si utilizza per la disinfezione di un impronta in elastomero?
	A	Alcool.
	B	Acqua ossigenata.
	C	Soluzione di glutaldeide.
	D	Acqua e sapone.

03	Quale, tra le seguenti, è un’operazione preliminare da eseguire sulle impronte in elastomero?
	A	Sulle impronte si spruzza un riduttore di tensione superficiale.	
	B	Le impronte vengono cosparse di polvere di gesso, quindi sciacquate sotto l’acqua corrente.
	C	Le impronte vengono lasciate a bagno in una soluzione di acqua e aceto.
	D	Le impronte vengono riscaldate fino a 120 °C.

04	Il boxing serve a:
	A	evitare l'uso della squadramodelli.
	B	risparmiare gesso.
	C	salvaguardarei bordi anatomici dell'impronta.
	D	ottenere uno zoccolo basso.

05	Nell' impasto del gesso si opera:
	A	mettendo in sequenza acqua e gesso.
	B	ponendo in sequenza gesso e acqua.
	C	miscelando contemporaneamente gesso e acqua.
	D	miscelando gesso e acqua sotto a luce ultravioletta.

06	Il vibratore è un’attrezzatura utilizzata per:
	A	eliminare parzialmente l'aria dalla massa dell'impasto.
	B	riscaldare la cera per fusione.
	C	mescolare i monomeri prima dell'impasto.
	D	fondere leghe a basso punto di fusione.

07	Nella colatura del gesso è importante:
	A	versare il gesso nell’impronta in un unico blocco.
	B	iniziare il riempimento dell’impronta da un lato.
	C	utilizzare strumenti molto affilati, per facilitare lo scorrimento del gesso.
	D	non serve prendere nessun particolare accorgimento.

08	La squadratura del modello serve:
	A	a evitare la formazione di bolle durante la colatura.
	B	a dare una conformazione regolare e simmetrica ai modelli.
	C	ad aumentare la consistenza del gesso.
	D	ad alleggerire gli articolatori.

09	La squadratura all'americana del modello inferiore prevede la formazione di:
	A	5 spigoli.
	B	6 spigoli.
	C	7 spigoli.
	D	8 spigoli.

10	Il moncone sfilabile serve a:
	A	rendere più leggero il modello.
	B	facilitare la modellazione.
	C	controllare l'occlusione.
	D	permettere la zoccolatura del modello.

11	Con il sistema delle basi preformate, dopo aver colato il ferro di cavallo:
	A	si riempie di gesso la base preformata e si lasciano indurire le due parti separatamente.
	B	si attende l’indurimento del gesso del ferro di cavallo, e solo in un secondo tempo si cola lo zoccolo nella base preformata.
	C	si riempie di gesso la base preformata e si uniscono le due parti prima dell’indurimento del gesso.
	D	si inseriscono nel gesso ritenzioni e perni a spillo, quindi si boxa l’impronta.

12	Riordina nella sequenza corretta le seguenti operazioni (sistema dei perni a spillo).
	1	Eliminazione della cera spia.
	2	Applicazione dei perni.
	3	Separazione dei monconi con il seghetto.
	4	Applicazione della cera spia.
	5	Applicazione delle ritenzioni.
	6	Colatura dello zoccolo.
	7	Colatura del ferro di cavallo.
	8	Squadratura del modello.
		n° (....., ....., ....., ....., ....., ....., ....., .....)

13	Quale, tra le seguenti, è la funzione principale della cera spia?
	A	Mantenere i perni saldamente ancorati allo zoccolo del modello.
	B	Evitare il danneggiamento dei perni durante la squadratura dello zoccolo del modello.
	C	Indicare l’altezza dello zoccolo del modello.
	D	Segnalare la presenza di monconi sfilabili durante la messa in articolatore.

14	Quale, tra le seguenti, è l'operazione che garantisce il parallelismo tra i perni con il sistema Pindex?
	A	Foratura con foragessi.
	B	Apposizione dei perni a spillo.
	C	Applicazione della cera spia.
	D	Boxing del "ferro di cavallo".

15	La principale differenza tra ditching e rooting, nella preparazione del bordo cervicale dei monconi:
	A	è che nel ditching si deve abbassare la testa del moncone, nel rooting no.
	B	è che nel ditching si scava un piccolo solco oltre il limite della preparazione, nel rooting no.
	C	è che nel rooting si usano strumenti rotanti, nel ditching no.
	D	è che nel rooting si lima la zona che circonda il limite della preparazione, nel ditching no.

16	Quale, tra le seguenti cause, può determinare una superficie del modello porosa?
	A	Manipolazione dell'impronta prima della presa. 
	B	Inclusioni di aria nel corso della miscelazione o della colatura.
	C	Aggiunta di acqua all'impasto dopo l'inizio della miscelazione.
	D	Temperatura dell'acqua troppo elevata o troppo bassa.

Vero	Falso	
❑	❑	Il gesso di tipo IV è utilizzato soprattutto per riempire muffole e preparare articolatori.
❑	❑	Prima di rimuovere il modello dall’impronta, si deve attendere il completo indurimento del gesso.
❑	❑	Una volta squadrato, il modello superiore deve presentarsi più alto posteriormente.
❑	❑	I sistemi antirotazionali evitano che i monconi sfilabili possano capovolgersi durante la colatura dello zoccolo del modello.
❑	❑	Utilizzando il sistema Pindex, prima di eseguire la foratura del ferro di cavallo è necessario applicare le ritenzioni.
❑	❑	Utilizzando un posizionatore di perni, la precisa collocazione degli stessi viene individuata solo dopo la colatura del gesso del ferro di cavallo.
❑	❑	Con il sistema Zeiser, lo zoccolo del modello viene colato in resina epossidica prima di realizzare il ferro di cavallo.

A. De Benedetto, A. Buttieri, L. Galli – Manuale di Laboratorio Odontotecnico –  Volume 1