Unità 9 – Modelli edentuli e portaimpronte individuali

01	Quando è il medico, a tracciare la linea del fornice, dove la evidenzia?
	A	Sul portaimpronte.
	B	Sull'impronta.
	C	Sul modello.
	D	Su carta, e l'odontotecnico provvede in seguito a copiarla sul modello.

02	I trigoni retromolari si riscontrano:
	A	nel modello superiore.
	B	nel modello inferiore.
	C	in entrambi i modelli, superiore e inferiore.

4

2

	D	nei denti delle due arcate.

03	Quale gruppo di risposte è esatto, osservando l'immagine?
	A	1 postdam; 2 pliche pal.; 3 rafe med.; 4 papilla inc.
	B	1 papilla inc.; 2 fovee; 3 torus; 4 rafe mediano.
	C	1 postdam ; 2 fovee; 3 rafe m. ; 4 papilla inc. 

3

	D	1 fovee; 2 rafe mediano; 3 papilla inc. ; 4 torus.

1

4

2

04	Quale gruppo di risposte è esatto, osservando l'immagine?
	A	1 trigono; 2 frenulo labiale; 3 cresta; 4 frenulo linguale.
	B	1 trigono; 2 frenulo linguale; 3 cresta; 4 frenulo labiale.

3

3

	C	1 torus; 2 papilla linguale; 3 cresta; 4 frenulo labiale.
	D	1 torus; 2 cresta; 3 frenulo linguale; 4 frenulo laterale.

1

05	Qual è l'elemento più evidente che permette di distinguere un modello superiore da uno inferiore?
	A	La presenza della volta palatina.
	B	La presenza del primo molare, in prossimità del quale si può notare la tuberosità relativa.
	C	La presenza dei frenuli, in special modo di quelli laterali.
	D	Un numero leggermente differente di rughe palatine.

06	I portaimpronte individuali sono utilizzati per:
	A	duplicare un modello.
	B	eseguire una saldatura.
	C	la realizzazione di basi di prova.
	D	avere a disposizione un supporto più anatomico per il materiale da impronta.

07	La forma del suggello posteriore, nei modelli superiori, deve possedere una forma:
	A	a becco di flauto, 2 mm oltre la linea di cresta.
	B	a farfalla, 2 mm oltre le fovee.
	C	qualunque, purché sia 2 mm oltre il rafe mediano.
	D	tutte le risposte precedenti sono esatte.

08	Lo scarico dei modelli, nella realizzazione dei portaimpronte individuali:
	A	serve a rendere il portaimpronte più aderente alla cresta.
	B	serve a creare lo spazio per la resina della placca.
	C	serve a creare lo spazio per  il materiale da impronta.
	D	è realizzato limando leggermente la cresta alveolare.

09	Come vanno generalmente scaricati torus, papilla incisiva, tuberi e trigoni?
	A	Limando leggermente il gesso del modello.
	B	Ripassando a matita i segni precedentemente tracciati.
	C	Tracciando un solco di circa 2 mm nel modello.
	D	Con cera o stagnola.

10	Quali, tra le seguenti zone, vengono in genere scaricate nel modello edentulo superiore?
	A	Fornice.
	B	Torus palatino.
	C	Creste marginali.
	D	Zona sublinguale.

11	La zona milojoidea è:
	A	la massima concavità del fornice nel modello inferiore.
	B	una zona da scaricare per permettere il 	movimento della lingua.
	C	la zona del fornice corrispondente al punto della cresta dove originariamente si trovavano i premolari.
	D	Il punto di congiunzione tra palato duro e molle.

12	La zona sublinguale è:
	A	la massima concavità del fornice nel modello inferiore.
	B	una zona da scaricare per permettere il 	movimento della lingua.
	C	la zona del fornice corrispondente al punto della cresta dove originariamente si trovavano i premolari.
	D	il punto di congiunzione tra palato duro e palato molle.

13	Se si escludono alcune particolari zone, quale deve essere lo spessore del bordo di un portaimpronte funzionale?
	A	1 mm.
	B	2 mm.
	C	3 mm.
	D	4 mm.

14	I fori ritentivi eventualmente praticati nel portaimpronte individuale devono essere:
	A	minuscoli e numerosi se si utilizza un collante.
	B	minuscoli e notevolmente spaziati tra loro.
	C	più grandi per i polisolfuri e più piccoli per gli alginati.
	D	più piccoli per i polisolfuri e più grandi per gli alginati.

15	I portaimpronte funzionali per le protesi a supporto implantare spesso presentano:
	A	dei fori aggiuntivi in corrispondenza del torus, per permettere gli esami radiologici.
	B	dei fori aggiuntivi in corrispondenza delle zone in cui saranno inseriti gli impianti, per permettere la fuoriuscita dei transfer.
	C	dei fori aggiuntivi in corrispondenza del post-dam, per permettere di non comprimere i tessuti dopo la chirurgia.
	D	Tutti i fori aggiuntivi elencati nelle risposte precedenti.

Vero	Falso	
		I portaimpronte individuali possono essere realizzati con resine fotopolimerizzanti.
		I bordi dei portaimpronte individuali devono sempre risultare più lunghi del limite anatomico.
		La resina fotopolimerizzante è rigida, e per essere ammorbidita va esposta alla luce ultravioletta.
		Lo spessore dei bordi del portaimpronte individuale, nella zona milojoidea e in quella sublinguale deve essere di 0,5 mm.
		I portaimpronte individuali vengono in genere lucidati con uno speciale liquido fotopolimerizzante.