Unità 4 – Protesi scheletrata

01	La protesi scheletrata può essere ancorata alla dentatura naturale residua:
	A	esclusivamente tramite ganci.
	B	esclusivamente tramite attacchi.
	C	esclusivamente tramite impianti.
	D	tramite ganci e/o attacchi.

02	La classificazione di Kennedy può essere impiegata:
	A	esclusivamente per l’arcata superiore.
	B	esclusivamente per l’arcata inferiore.
	C	indifferentemente in entrambe le arcate.
	D	in entrambe le arcate, sebbene per l’inferiore sia più indicata la classificazione di Angle.

03	La classificazione di Kennedy prevede:
	A	3 classi.
	B	4 classi.
	C	3 classi e relative sottoclassi.
	D	4 classi e relative sottoclassi.

04	Nella I classe di Kennedy le aree edentule si trovano situate:
	A	mesialmente ai pilastri naturali situati in posizione più distale.
	B	distalmente ai pilastri naturali situati in posizione più distale.
	C	mesialmente ai pilastri naturali situati in posizione più mesiale.
	D	tra i pilastri naturali situati in posizione più mesiale.

05	Nella II classe di Kennedy si ha la presenza di:
	A	una sola sella libera, posta distalmente ai pilastri terminali di una delle due emiarcate.
	B	due selle libere, poste distalmente ai pilastri terminali di entrambe le emiarcate.
	C	una sola sella libera, posta mesialmente ai pilastri terminali di una delle due emiarcate.
	D	due selle libere, poste mesialmente ai pilastri terminali di entrambe le emiarcate.

06	Nella III classe di Kennedy, da cosa è determinata l’identificazione dell’eventuale sottoclasse di appartenenza?
	A	Dal numero delle zone edentule oltre a quella che identifica la classe base.
	B	Dal numero dei pilastri naturali residui.
	C	Dal numero delle selle libere distali ai pilastri terminali.
	D	La III classe non ha sottoclassi.

07	Nella IV classe di Kennedy, da cosa è determinata l’identificazione dell’eventuale sottoclasse di appartenenza?
	A	Dal numero delle zone edentule.
	B	Dal numero dei pilastri naturali residui.
	C	Dal numero delle selle libere distali ai pilastri terminali.
	D	La IV classe non ha sottoclassi.

08	A quale, tra le seguenti classi di Kennedy, appartiene il modello raffigurato nell’immagine seguente?
	A	I classe.

	B	II classe.
	C	III classe.
	D	IV classe.

09	Il valore del sottosquadro di un dente destinato a ricevere un gancio:
	A	è fisso e il tecnico può solo limitarsi a registrarne l’entità.
	B	è definito dal tecnico in fase di progettazione dello scheletrato.
	C	è definito dal clinico in fase di preparazione del lavoro, e il tecnico può solo limitarsi a registrarne l’entità.
	D	è variabile solo attivando o disattivando con le pinze l’abbraccio del gancio fuso.

10	L’asse di inserzione dello scheletrato:
	A	deve risultare il medesimo in tutti i denti pilastro interessati dagli ancoraggi.
	B	deve risultare differente in tutti i denti pilastro interessati dagli ancoraggi.
	C	deve risultare uguale alla somma dei valori di sottosquadro di ogni dente pilastro interessato da un ancoraggio.
	D	risulta differente a seconda dell’entità del sottosquadro di ogni dente pilastro interessato da un ancoraggio.

11	Quale, tra le seguenti parti del gancio, trova alloggiamento nella zona di sottosquadro?
	A	Cavaliere.
	B	Abbraccio.
	C	Punta.
	D	Nessuna parte del gancio deve impegnare il sottosquadro.

12	Il parallelometro permette di:
	A	individuare l’equatore del dente, ma non l’asse di inserzione.
	B	individuare il corretto asse di inserzione dello scheletrato, ma non l’equatore del dente.
	C	individuare il corretto asse di montaggio dei denti.
	D	individuare equatore del dente e asse di inserzione dello scheletrato.

13	Quale, tra i seguenti, non rappresenta uno strumento di analisi del parallelometro?
	A	Ago analizzatore.
	B	Porta-mine.
	C	Braccio orizzontale.
	D	Misuratore di sottosquadro.

14	L’inclinazione ideale di un modello posto sul piatto orientabile del parallelometro:
	A	è quella orizzontale per l’arcata inferiore, leggermente inclinata anteriormente per quella superiore.
	B	è quella orizzontale per l’arcata inferiore, leggermente inclinata posteriormente per quella superiore.
	C	è quella orizzontale per l’arcata superiore, leggermente inclinata anteriormente per quella inferiore.
	D	è quella orizzontale per l’arcata superiore, leggermente inclinata posteriormente per quella inferiore.

15	Il valore dei sottosquadri viene misurato:
	A	al centesimo di millimetro, decidendo in seguito il tipo di gancio da impiegare.
	B	al millesimo di millimetro, individuandone la posizione a seconda del tipo di gancio da impiegare.
	C	con tre misurazioni standard (0,25 – 0,50 – 0,75 mm), decidendo in seguito il tipo di gancio da impiegare.
	D	con tre misurazioni standard (0,25 – 0,50 – 0,75 mm), individuandone la posizione a seconda del tipo di gancio da impiegare.

16	Quale, tra i seguenti connettori principali, non è utilizzabile nell’arcata inferiore?
	A	Placca linguale.
	B	Barra singola.
	C	Barra palatina.
	D	Barra con gancio a filo continuo.

17	Quale, tra le seguenti, rappresenta la funzione principale dei connettori secondari?
	A	unire i ganci ai propri cavalieri.
	B	unire i connettori principali agli altri componenti dello scheletrato.
	C	unire le selle alle ritenzioni secondarie.
	D	unire i ganci alle ritenzioni secondarie.

18	Quale, tra le seguenti caratteristiche proprie di un gancio, non influisce sulla sua forza ritentiva?
	A	Dimensione del cavaliere.
	B	Profondità del sottosquadro.
	C	Sezione e lunghezza del braccio ritentivo.
	D	Modulo di elasticità della lega che lo compone.

19	I ganci impiegati in protesi scheletrata possono essenzialmente essere classificati in:
	A	diretti e indiretti.
	B	semplici e composti.
	C	fusi e stampati.
	D	sopraequatoriali e sottoequatoriali.

20	Qual è il valore di sottosquadro più indicato per l’impiego di un gancio di Ney n° 1?
	A	0,10 mm.
	B	0,25 mm.
	C	0,50 mm.
	D	0,75 mm.

21	Qual è il valore di sottosquadro più indicato per l’impiego di un gancio di Ney ad azione posteriore rovesciata?
	A	0,10 mm.
	B	0,25 mm.
	C	0,50 mm.
	D	0,75 mm.

22	Qual è il valore di sottosquadro più indicato per l’impiego di un gancio ad anello?
	A	0,10 mm.
	B	0,25 mm.
	C	0,50 mm.
	D	0,75 mm.

23	Qual è il valore di sottosquadro più indicato per l’impiego di un gancio doppio o di Bonwill?
	A	0,10 mm.
	B	0,25 mm.
	C	0,50 mm.
	D	0,75 mm.

24	Le ritenzioni secondarie, rispetto all’asse di rotazione che ha come fulcro il gancio, devono risultare situate:
	A	dallo stesso lato della forza dislocante, per favorire l’estrazione della protesi dal cavo orale.
	B	dallo stesso lato della forza dislocante, per impedire il ribaltamento della protesi.
	C	dal lato opposto a quello della forza dislocante, per favorire l’estrazione della protesi dal cavo orale.
	D	dal lato opposto a quello della forza dislocante, per impedire il ribaltamento della protesi.

25	Per decidere la posizione di una ritenzione secondaria, tra le altre cose, si deve:
	A	tracciare la mediana perpendicolare alla linea che unisce gli ultimi denti artificiali.
	B	tracciare la mediana perpendicolare alla linea che unisce gli ultimi appoggi distali.
	C	misurare la linea che unisce gli ultimi appoggi distali e dividerla per 4.
	D	misurare la linea che unisce gli ultimi denti artificiali e dividerla per 4.

25	Si riordinino, nella corretta sequenza, le seguenti fasi di lavoro necessarie alla realizzazione di una protesi scheletrata.
	1	Sviluppo del modello master.
	2	Montaggio dei denti artificiali.
	3	Lucidatura elettrolitica.
	4	Modellazione dello scheletrato.
	5	Evidenziazione dei sottosquadri.
	6	Analisi del caso al parallelometro.
	7	Duplicazione in refrattario del modello.
		(….., ….., ….., ….., ….., ….., …..)

26	In protesi scheletrata, per la duplicazione del modello si impiegano in genere:
	A	alginato o polisolfuri.
	B	gelatine o siliconi per addizione.
	C	masse termoplastiche o moldina.
	D	gesso per impronte o silicone per mascherine. 

27	Quale, tra i seguenti tipi di rivestimento, risulta quello maggiormente impiegato per la fusione delle protesi scheletrate?
	A	A legante gessoso.
	B	A legante fosfatico.
	C	Siliceo ad alcool.
	D	Cristobalite.

28	I canali di colata dello scheletrato vanno collegati al cono orientandoli:
	A	esclusivamente verso l’alto.
	B	esclusivamente verso il foro precedentemente realizzato nel centro del modello.
	C	a seconda della tecnica prescelta e del tipo di modellato.
	D	nessuna delle precedenti risposte è esatta.

29	Per la rifinitura dello scheletrato, oltre al trapano si utilizza anche:
	A	un foglio di carta vetrata passato a mano.
	B	la rapida.
	C	la lampada a ultravioletti.
	D	la polimerizzatrice a pressione.

30	Qual è la caratteristica metallurgica che più delle altre interessa i ganci?
	A	la biocompatibilità.
	B	la stabilità dimensionale.
	C	l’elasticità.
	D	la durezza Vickers.

31	Prima della resinatura dei denti protesici, sullo scheletrato viene in genere applicato:
	A	l’isolante.
	B	un foglio di stagnola.
	C	dell’opaco rosa.
	D	uno strato di cera collante.

Vero	Falso	
		Spesso l’impiego dei ganci non è consigliabile per ragioni estetiche.
		La posizione assunta dal piatto orientabile del parallelometro in fase di progettazione non influisce sull’asse di inserzione della futura protesi scheletrata.
		La posizione assunta dal piatto orientabile del parallelometro in fase di progettazione influisce sul valore di sottosquadro di tutti gli elementi destinati ad ospitare gli ancoraggi.
		Il tecnico impiega valori di sottosquadro differenti a seconda dei ganci che intende realizzare su ogni dente pilastro.
		La barra palatina doppia si impiega prevalentemente nelle III classi di Kennedy che presentano un’area edentula particolarmente estesa.
		Per favorire l’immissione della lega nel cilindro di fusione dello scheletrato, è preferibile applicare al modellato numerosi perni di colata di diametro minore, piuttosto che pochi di diametro maggiore.
		Generalmente, per la duplicazione del modello in refrattario, si impiega l’alginato.
		Il modello in rivestimento, una volta estratto dalla massa da duplicazione, va dapprima immerso in una soluzione chimica o in un preparato composto da cera d’api, quindi essiccato in forno per 45 minuti.
		Tra le varie tecniche di preriscaldo del cilindro, quella ad espansione libera risulta la più diffusa in protesi scheletrata.