Unità 15 – Registrazione e riproduzione dei rapporti articolari

01	Per cosa vengono utilizzati i valli di registrazione occlusale?
	A	Per registrare i movimenti mandibolari.
	B	Per effettuare le prove di articolazione delle protesi.
	C	Per registrare l’articolazione delle arcate del paziente.
	D	Per abituare il paziente alla protesi.

02	Le placche base che supportano i valli sono in genere realizzate:
	A	in resina autopolimerizzante.
	B	in resina termopolimerizzante.
	C	in resina fotopolimerizzante.
	D	in ceramica.

03	Qual è l'altezza del vallo superiore, dal punto più profondo del fornice al bordo superiore del vallo stesso?
	A	10 mm.
	B	18 mm.
	C	22 mm.
	D	34 mm.

04	Qual è l'altezza del vallo inferiore, dal punto più profondo del fornice al bordo superiore del vallo stesso?
	A	10 mm.
	B	18 mm.
	C	22 mm.
	D	34 mm.

05	Il vallo in cera, rispetto alla cresta alveolare, deve seguire un'inclinazione:
	A	sempre perfettamente verticale.
	B	leggermente vestibolare.
	C	palatina o linguale.
	D	vestibolare nel vallo superiore, linguale in quello inferiore.

06	Il riassorbimento delle creste è:
	A	in senso centripeto in entrambe le arcate.
	B	in senso centrifugo in entrambe le arcate.
	C	in senso centripeto nell’arcata inferiore, e in senso centrifugo in quella superiore.
	D	in senso centrifugo nell’arcata inferiore, e in senso centripeto in quella superiore.

07	I valli in cera devono occupare:
	A	uno spazio superiore a quello occupato in origine dai denti del paziente.
	B	uno spazio pari a quello occupato in origine dai denti del paziente.
	C	uno spazio minore di quello occupato in origine dai denti del paziente.
	D	è indifferente, purché ne sia rispettata la giusta altezza.

08	Generalmente, la registrazione dell’articolazione, nelle protesi parziali scheletrate:
	A	avviene utilizzando valli montati su placche di resina fotopolimerizzante.
	B	avviene utilizzando valli montati su placche di resina autopolimerizzante.
	C	avviene utilizzando valli montati su placche in cera che vengono rinforzate con un sottile filo metallico.
	D	avviene utilizzando valli montati sullo scheletrato in metallo.

09	Quale, tra le seguenti, è la principale funzione delle isolette metalliche situate alle estremità delle selle libere delle strutture metalliche delle protesi scheletriche?
	A	Fornire maggiore stabilità alla protesi una volta inserita in bocca.
	B	Fornire valida ritenzione alla resina della base.
	C	Fornire un punto di stop allo scheletrato durante l'inserzione sul modello, impedendone l'affondamento verticale.
	D	Tutte le risposte precedenti sono errate.

10	Quale, tra le seguenti informazioni, non è riportata dal clinico sui valli di registrazione occlusale?
	A	Linea del sorriso.
	B	Posizione dei canini.
	C	Relazione intercorrente tra le due arcate.
	D	Posizione dei frenuli.

11	Osservando l'immagine seguente, quale gruppo di risposte risulta esatto?

2

1

4

3

	A	1 - Linea dei canini; 2 - linea del sorriso; 3 - piano di masticazione; 4 - linea mediana.
	B	1 - Piano di masticazione; 2 - linea mediana; 3 - linea dei canini; 4 - linea del sorriso.
	C	1 - Linea del sorriso; 2 - linea dei canini; 3 - piano di masticazione ;4 - linea mediana.
	D	1 - Piano di masticazione; 2 - linea del sorriso; 3 - linea dei canini; 4 - linea mediana.

12	Il piano orizzontale:
	A	divide il corpo in due metà: destra e sinistra.
	B	divide il corpo in due metà: anteriore e una posteriore.
	C	divide il cranio in due metà: superiore e inferiore.
	D	corrisponde al piano occlusale.

13	Il piano sagittale:
	A	divide il corpo in due metà: destra e sinistra.
	B	divide il corpo in due metà: anteriore e una posteriore.
	C	divide il cranio in due metà: superiore e inferiore.
	D	corrisponde al piano occlusale.

14	Il piano frontale:
	A	divide il corpo in due metà: destra e sinistra.
	B	divide il corpo in due metà: anteriore e una posteriore.
	C	divide il cranio in due metà: superiore e inferiore.
	D	corrisponde al piano occlusale.

15	Il piano di Francoforte:
	A	passa per il centro del condotto uditivo esterno e per la spina nasale anteriore.
	B	passa per il bordo superiore del condotto uditivo esterno e per il punto sottorbitale.
	C	passa per i centri di rotazione pura dei due condili.
	D	passa per il centro dei due condili e per il punto interincisivo inferiore.

16	Il piano di Camper:
	A	passa per il centro del condotto uditivo esterno e per la spina nasale anteriore.
	B	passa per il bordo superiore del condotto uditivo esterno e per il punto sottorbitale.
	C	passa per i centri di rotazione pura dei due condili.
	D	passa per il centro dei due condili e per il punto interincisivo inferiore.

17	L’asse cerniera:
	A	passa per il centro del condotto uditivo esterno e per la spina nasale anteriore.
	B	passa per il bordo superiore del condotto uditivo esterno e per il punto sottorbitale.
	C	passa per i centri di rotazione pura dei due condili.
	D	passa per il centro dei due condili e per il punto interincisivo inferiore.

18	Il triangolo di Bonwill:
	A	passa per il centro del condotto uditivo esterno e per la spina nasale anteriore.
	B	passa per il bordo superiore del condotto uditivo esterno e per il punto sottorbitale.
	C	passa per i centri di rotazione pura dei due condili.
	D	passa per il centro dei due condili e per il punto interincisivo inferiore.

19	Qual è la relazione che intercorre generalmente tra piano occlusale e piano di Camper?
	A	Sono paralleli.
	B	Sono convergenti.
	C	Sono divergenti.
	D	Non esiste relazione.

20	L'angolo dell'eminenza:
	A	è l'angolo formato dalla traiettoria del piano di scorrimento del condilo rispetto al piano di Francoforte.
	B	negli articolatori, è relativo all'inclinazione antero-posteriore della guida che ospita la testa del condilo artificiale.
	C	negli articolatori, determina l'orientamento del piano su cui scorre il condilo rispetto al piano orizzontale.
	D	tutte le risposte precedenti sono esatte.

21	L'angolo di Bennett:
	A	è l'angolo formato dalla traiettoria del piano di scorrimento del condilo rispetto al piano di Francoforte.
	B	negli articolatori, è relativo all'inclinazione laterale della guida che ospita la testa del condilo artificiale.
	C	negli articolatori, determina l'orientamento del piano su cui scorre il condilo rispetto al piano orizzontale.
	D	tutte le risposte precedenti sono esatte.

22	L'arco facciale è uno strumento che permette di trasferire dal paziente all'articolatore:
	A	la distanza intercondilare e la posizione spaziale del modello superiore rispetto ai piani di riferimento.
	B	l'asse cerniera (arbitrario o individuale), il piano di Camper e la dimensione verticale.
	C	l'asse cerniera (arbitrario o individuale), il piano di scorrimento del condilo e la dimensione verticale.
	D	la dimensione verticale, la distanza intercondilare, il piano di scorrimento del condilo e il piano di Camper.

23	I punti di repere, negli archi facciali, sono in numero di:
	A	2.
	B	3.
	C	4.
	D	5.

24	In un articolatore, l'asta incisiva serve a:
	A	permettere l'apertura e la chiusura dell'articolatore.
	B	mantenere stabile la dimensione verticale.
	C	regolare la rotazione condilare.
	D	bloccare i modelli alle branche dell'articolatore.

25	Cosa può riprodurre un articolatore a valori medi?
	A	La fisionomia del paziente.
	B	Il tragitto condilare del paziente.
	C	Dei movimenti di lateralità standardizzati.
	D	Esclusivamente il movimento di apertura e chiusura a cerniera.

26	Desiderando simulare in articolatore un movimento di lateralità destro del paziente, si dovrà:
	A	arretrare la branca inferiore sinistra dell'articolatore.
	B	arretrare la branca superiore sinistra dell'articolatore.
	C	arretrare la branca inferiore destra dell'articolatore.
	D	arretrare la branca superiore destra dell'articolatore.

27	L'angolo dell’eminenza:
	A	è fisso negli articolatori a valori semiindividuali, regolabile in quelli individuali e a valore medio.
 	B	è fisso negli articolatori a valori individuali, regolabile in quelli semindividuali e a valore medio.
	C	è fisso negli articolatori a valore medio, regolabile in quelli a valori semindividuali e individuali.
	D	è fisso negli articolatori a valori semiindividuali e individuali, regolabile in quelli a valore medio.

28	Quale, tra i seguenti, non è un valore registrabile da un articolatore a valori semindividuali con possibilità di supporto dell'arco facciale?
	A	Dimensione verticale.
	B	Posizione spaziale del modello superiore.
	C	Piano di Francoforte.
	D	Relazione centrica.

29	Nel montaggio in articolatore a valori semiadattabili, i modelli possono essere articolati, a seconda dell'articolatore utilizzato, con l'ausilio di:
	A	croce di fissaggio, piano occlusale o arco facciale.
	B	croce di fissaggio, piano occlusale o arco posizionatore.
	C	arco posizionatore, piano occlusale o arco facciale.
	D	croce di fissaggio, arco posizionatore o arco facciale.

30	Quale, tra le seguenti, non è un'attrezzatura accessoria supportabile dagli articolatori?
	A	Pantografo.
	B	Axiografo.
	C	Arco facciale.
	D	Ecografo.

31	La guida incisiva personalizzata:
	A	è un tipo di occlusione raramente riscontrabile in natura.
	B	è una registrazione che il clinico rileva sul paziente.
	C	è un dispositivo sempre presente negli articolatori a valori medi.
	D	è una personalizzazione del piattello su cui appoggia l’asta incisale eseguita dall’odontotecnico. 

Vero	Falso	
		La realizzazione dei valli di registrazione occlusali si rende necessaria allorché la mancanza di un numero elevato o di tutti i denti rende impossibile la registrazione dei movimenti di lateralità.
		Le placche per i valli di registrazione occlusale possono essere realizzate in resina o in base plate.
		Il vallo in cera superiore non deve occupare la zona del tubero retromolare.
		I valli in cera realizzati su scheletrati devono essere costruiti su basi in base plate.
		La distanza intercondilare è la distanza tra i due condili misurata sul piano sagittale.
		Negli articolatori a valore medio, l'angolo dell'eminenza è generalmente fissato a 40°.
		Negli articolatori a valore medio, l'angolo di Bennet è generalmente fissato a 40°.
		Gli articolatori di IV classe sono comunemente definiti occlusori.
		Nel montaggio in articolatore a valore medio del modello superiore, l'uso del piano occlusale garantisce il parallelismo al piano di Camper.
		Un verticolatore ha i condili artificiali nella branca inferiore dello strumento.
		Utilizzando un arco facciale cinematico o localizzatore, si possono registrare l’asse cerniera e il tracciato delle escursioni mandibolari.
		Le guide condilari di alcuni articolatori a valori semi-individuali possono essere personalizzate con speciali inserti di forma diversa.