Title: CAP1
Author: Galli Luigi
Last saved by: GIG

Nome	Cognome	Classe	Data	
La riproduzione di questa pagina tramite fotocopie è autorizzata ai soli fini dell’utilizzo nell’attività didattica degli alunni delle classi che hanno adottato il testo.

Unità 8 – Modellazione in cera dei denti

01	La cera può essere di origine:
	A	animale, vegetale e minerale.
	B	animale, vegetale, minerale e sintetica.
	C	animale e sintetica.
	D	animale, sintetica e vegetale.

02	Le cere utilizzate in odontotecnica sono:
	A	cere di composizione molto simile alle comuni cere per pavimenti.
	B	miscele di cere naturali e artificiali.
	C	esclusivamente cere artificiali, perché meno tossiche.
	D	cere naturali, di colorazione particolare.

03	Per ottenere un manufatto metallico con la tecnica della fusione a cera persa, si utilizza:
	A	cera per impronte.
	B	cera d'api.
	C	paraffina.
	D	cera per modellazione.

04	Quale caratteristica contraddistingue le "ivory wax"?
	A	Il colore bianco o avorio.
	B	Il fatto che non macchiano le superfici degli stampi.
	C	L'utilizzo per la modellazione di facce vestibolari.
	D	Tutte le precedenti risposte sono esatte.

05	I preformati in cera per fusioni, in odontotecnica, sono utilizzati per:
	A	la modellazione di parti di protesi scheletrate.
	B	la modellazione di facce vestibolari.
	C	la modellazione di elementi di protesi fissa.
	D	la modellazione di parti di protesi mobili.

06	Come sono suddivise generalmente le cere per placche base?
	A	Regular e hard.
	B	Morbide, invernali, intermedie, estive.
	C	Bianche e colorate.
	D	Tutte le risposte precedenti sono esatte.

07	Quali, tra le seguenti, non sono considerate cere di lavorazione o di utilità?
	A	Cere collanti.
	B	Cere per boxing.
	C	Cere per modellare.
	D	Cere preformate per perni di fusione.

08	Cosa caratterizza le tecniche di modellazione "goccia a goccia"?
	A	La scultura per sottrazione da un blocco di cera, fino ad ottenere un dente.
	B	L'apporto costante di cera, fino ad ottenere un dente.
	C	L'occlusione dente a dente.
	D	L'occlusione dente a due denti.

09	In natura, il 95% degli individui presenta un'occlusione:
	A	dente a dente.
	B	dente a due denti.
	C	di stampo.
	D	di taglio.

10	Nei denti posteriori superiori le cuspidi lavoranti (di stampo) sono situate in posizione:
	A	palatale.
	B	vestibolare.
	C	mesiale.
	D	distale.
11	Nei denti posteriori inferiori le cuspidi lavoranti (di stampo) sono in posizione: 
	A	linguale.
	B	vestibolare.
	C	mesiale.
	D	distale.

12	Le cuspidi bilancianti (di taglio) dei denti inferiori sono in posizione:
	A	vestibolo-distale.
	B	distale.
	C	linguale.
	D	vestibolo-mesiale.

13	I punti "A-B-C" sono i punti di contatto:
	A	occlusali tra i denti delle due arcate antagoniste.
	B	prossimali tra la superficie mesiale di un dente e quella distale di un altro.
	C	occlusali tra cuspidi  bilancianti (di taglio) di arcate antagoniste.
	D	occlusali tra cuspidi lavoranti (di stampo) di arcate antagoniste.

14	Tra le cuspidi lavoranti (di stampo) di due arcate antagoniste avviene il contatto:
	A	A-B-C.
	B	A.
	C	B.
	D	C.

15	Quale, tra le seguenti, è la corretta sequenza di modellazione di un dente posteriore con la tecnica di modellazione per addizione?
	A	Coni, creste triangolari, creste marginali, completamento.
	B	Creste triangolari, coni, creste marginali, completamento.
	C	Creste marginali, coni, creste triangolari, completamento.
	D	Coni, creste marginali, creste triangolari, completamento.

16	Che cosa viene indicato con la definizione "bocca di pesce" o "ribordo"?
	A	L'insieme delle creste triangolari.
	B	L'insieme delle creste marginali.
	C	L'insieme delle creste triangolari e di quelle marginali.
	D	L'insieme dei coni.

17	Cosa deve accadere nei quadranti posteriori, nei movimenti di protrusione e di lateralità?
	A	I denti posteriori antagonisti devono perdere qualsiasi tipo di contatto.
	B	I canini di una arcata non devono mai toccare i canini antagonisti.
	C	Le cuspidi bilancianti (di taglio) devono entrare in contatto tra loro.
	D	Le cuspidi lavoranti (di stampo) devono entrare in contatto tra loro.

Vero	Falso	
❑	❑	La cera è un materiale termoplastico.
❑	❑	Gli intarsi vengono sempre modellati in bocca dal dentista, in quanto è impossibile ottenere impronte dettagliate di cavità così piccole.
❑	❑	Le cere collanti, a temperatura ambiente, sono rigide e fragili.
❑	❑	Le cere termoplastiche per impronta servono a rilevare alcuni particolari delle impronte, come, per esempio, i bordi.
❑	❑	Le Le tecniche di modellazione possono essere per sottrazione o per moltiplicazione.
❑	❑	Il metodo di modellazione secondo P.K.Thomas è indicato nelle riabilitazioni complete in antagonismo e nelle occlusioni dente a dente.
❑	❑	L’occlusione dente a due denti deve rispettare la sola curva di Spee, mentre l’occlusione dente a dente deve rispettare solo quella di Wilson. 
❑	❑	I tre piani di riferimento sono il piano orizzontale, il piano ortogonale e il piano verticale.
❑	❑	Le cuspidi bilancianti (di taglio) sono sempre più grandi di quelle lavoranti (di stampo).

A. De Benedetto, A. Buttieri, L. Galli – Manuale di Laboratorio Odontotecnico –  Volume 1