Title: B
Author: DENTALSTORE
Last saved by: GIG

Nome	Cognome	Classe	Data	
La riproduzione di questa pagina tramite fotocopie è autorizzata ai soli fini dell’utilizzo nell’attività didattica degli alunni delle classi che hanno adottato il testo.

Unità 9 – Ortodonzia

01	In ortodonzia, dal punto di vista storico, si sono distinte due scuole principali:
	A	quella europea e quella asiatica
	B	quella europea e quella americana.
	C	quella asiatica e quella americana.
	D	quella americana e quella euroasiatica.

02	Quale, tra le seguenti definizioni, non costituisce una specializzazione dell’ortodonzia?
	A	ortodonzia mobile.
	B	ortodonzia funzionale.
	C	ortodonzia ortopedica.
	D	ortodonzia protesica.

03	Quante sono le classi ortodontiche secondo Angle?
	A	3.
	B	4.
	C	5.
	D	6.

04	Quali, tra le seguenti classi di Angle, presentano la presenza di ulteriori sottoclassi?
	A	La prima.
	B	La seconda.
	C	La terza.
	D	Tutte, indistintamente.

05	Nella classificazione di Angle, la chiave di occlusione principale è rappresentata dal rapporto:
	A	tra canini superiori e inferiori.
	B	tra premolari superiori e inferiori.
	C	tra i primi molari superiori e inferiori.
	D	tra i secondi molari superiori e inferiori.

06	Quante sono le chiavi di occlusione secondo Andrews?
	A	3.
	B	4.
	C	5.
	D	6.

07	La chiave di occlusione del rapporto intermolare, secondo Andrews:
	A	coincide perfettamente con le indicazioni date da Angle.
	B	risulta leggermente differente dalle indicazioni date da Angle.
	C	è l’esatto contrario delle indicazioni date da Angle.
	D	non esiste.

08	A quale, tra le seguenti inclinazioni, corrisponde il torque?
	A	Palato-vestibolare.
	B	Mesio-distale.
	C	Mista.
	D	Nessuna, poiché si tratta di una rotazione sull’asse centrale lungo del dente.

09	Quale, tra le seguenti caratteristiche, non viene considerata per valutare le forze ortodontiche?
	A	Punto di applicazione.
	B	Direzione.
	C	Intensità.
	D	Durata.

10	Qual è la forza generalmente necessaria per spostare un incisivo inferiore di radice media?
	A	55/65 grammi.
	B	95/110 grammi.
	C	250/270 grammi.
	D	300/320 grammi.

11	Qual è la forza generalmente necessaria per spostare un primo molare inferiore di radice media?
	A	55/65 grammi.
	B	95/110 grammi.
	C	250/270 grammi.
	D	300/320 grammi.

12	Qual è la forza generalmente necessaria per spostare in modo ottimale un  primo molare superiore di radice media?
	A	55/65 grammi.
	B	95/110 grammi.
	C	250/270 grammi.
	D	300/320 grammi.

13	Qual è la forza generalmente necessaria per spostare un canino inferiore di radice media?
	A	55/65 grammi.
	B	95/110 grammi.
	C	250/270 grammi.
	D	300/320 grammi.

14	Qual è, in genere, il punto di applicazione di una forza per lo spostamento di un dente?
	A	Il colletto.
	B	L’apice radicolare.
	C	La corona.
	D	La zona radicolare.

15	Qual è, in genere, il centro di resistenza di un dente?
	A	Il colletto.
	B	L’apice radicolare.
	C	La corona.
	D	La zona radicolare.

16	Il movimento traslatorio di un dente può essere ottenuto:
	A	tramite l’applicazione di una forza superiormente al centro di resistenza.
	B	tramite la perdita di ancoraggio.
	C	tramite l’applicazione di una forza a livello coronale.
	D	tramite coppie di forze applicate a livello coronale.

17	Desiderando ottenere uno spostamento delle strutture basali risulta più opportuno applicare un apparecchio ortodontico in grado di sviluppare forze:
	A	osteo-dentali leggere.
	B	ortopediche pesanti.
	C	ortodontiche pesanti.
	D	una qualunque di quelle indicate in A, B e C.

18	I movimenti possibili in ortodonzia sono:
	A	3.
	B	4.
	C	5.
	D	6.

19	Gli apparecchi ortodontici, in relazione alla struttura, si dividono in:
	A	mobili e fissi.
	B	mobili, fissi e misti.
	C	ortopedici e funzionali.
	D	attivi meccanici, attivi funzionali, ortopedici, di contenzione e misti.

20	Gli apparecchi ortodontici, in relazione alle forze sviluppate, si dividono in:
	A	mobili e fissi.
	B	mobili, fissi e misti.
	C	ortopedici e funzionali.
	D	attivi meccanici, attivi funzionali, ortopedici, di contenzione e misti.

21	Gli apparecchi mobili costituiti da placche con viti, nella maggior parte dei casi, realizzano spostamenti:
	A	basali.
	B	dentali.
	C	dentobasali.
	D	ortopedici.

22	Quale, tra i seguenti, è un apparecchio fisso?
	A	Quad-helix.
	B	Placca di Schwartz.
	C	Crozat.
	D	Placca di Caroll.

23	Quale, tra i seguenti dispositivi, non è in grado di sviluppare trazioni ortodontiche?
	A	Molla.
	B	Elastico intraorale.
	C	Elastico extraorale.
	D	Vite di espansione.

24	Le trazioni ortodontiche di I classe sono trazioni:
	A	monomascellari
	B	intermascellari, con punto di applicazione nella zona posteriore del mascellare superiore e anteriore del mascellare inferiore.
	C	intermascellari, con punto di applicazione nella zona anteriore del mascellare superiore e posteriore del mascellare inferiore.
	D	intermascellari, con direzione verticale.

25	Le trazioni ortodontiche di II classe sono trazioni:
	A	monomascellari
	B	intermascellari, con punto di applicazione nella zona posteriore del mascellare superiore e anteriore del mascellare inferiore.
	C	intermascellari, con punto di applicazione nella zona anteriore del mascellare superiore e posteriore del mascellare inferiore.
	D	intermascellari, con direzione verticale.

26	Le trazioni ortodontiche di III classe sono trazioni:
	A	monomascellari
	B	intermascellari, con punto di applicazione nella zona posteriore del mascellare superiore e anteriore del mascellare inferiore.
	C	intermascellari, con punto di applicazione nella zona anteriore del mascellare superiore e posteriore del mascellare inferiore.
	D	intermascellari, con direzione verticale.

27	La forza che un elastico rilascia è dichiarata dal fabbricante sulla confezione e si esplica una volta che l’elastico stesso è posizionato:
	A	a due volte il proprio spessore.
	B	a tre volte il proprio spessore.
	C	a due volte il proprio diametro.
	D	a tre volte il proprio diametro.

28	L’altezza complessiva dei modelli ortodontici, una volta terminata la squadratura e articolati i modelli, deve risultare di:
	A	4 cm.
	B	6 cm.
	C	7 cm.
	D	11 cm.

29	Quale, tra i seguenti tipi di materiali, non fa parte dei componenti principali di un apparecchio ortodontico mobile?
	A	Filo metallico biomedicale.
	B	Fibre elastiche.
	C	Materiali polivinilici.
	D	Resina ortodontica.

30	I ganci di stabilizzazione si dividono in:
	A	ganci a filo e ganci fusi.
	B	ganci modellati e ganci fusi.
	C	ganci primari e ganci accessori.
	D	ganci e archi.

31	Qual è il diametro del filo impiegato per la realizzazione dei ganci di Adams?
	A	0,7 mm.
	B	0,9 mm.
	C	1 mm.
	D	0,5 mm.

32	Qual è il diametro del filo impiegato per la realizzazione degli archi vestibolari?
	A	0,7 mm.
	B	0,8 mm.
	C	1 mm.
	D	0,5 mm.

33	Il ponte orizzontale dell’arco vestibolare di retrazione inferiore (arco di III classe) risulta posizionato:
	A	sulla faccia vestibolare dei denti superiori.
	B	sulla faccia vestibolare dei denti inferiori.
	C	sulla faccia palatina dei denti superiori.
	D	sulla faccia linguale dei denti inferiori.

34	Qual è il diametro del filo impiegato per la realizzazione della molla a Z semplice?
	A	0,7 mm.
	B	0,8 mm.
	C	1 mm.
	D	0,5 mm.

35	Si riordinino, nella corretta sequenza, le seguenti fasi di lavoro necessarie alla realizzazione di una placca ortodontica mobile.
	1	Isolamento del modello.
	2	Rifinitura e lucidatura.
	3	Progettazione della placca.
	4	Resinatura.
	5	Modellazione dei fili.
	6	Blocco con cera dei dispositivi.
	7	Preparazione dei modelli.
		(….., ….., ….., ….., ….., ….., …..)

36	La resina ortodontica viene generalmente applicata:
	A	dopo che il modello è stato messo in acqua per almeno 60 minuti.
	B	dopo che il modello è stato messo in acqua per almeno 20-25 minuti.
	C	dopo che il modello è stato messo in acqua per almeno 10 minuti.
	D	dopo che il modello è stato messo in acqua per pochi secondi.

Vero	Falso	
		La differenza sostanziale tra odontotecnica e ortodonzia è che mentre la prima risulta statica la seconda è dinamica.
		La perdita di ancoraggio, in ortodonzia, è in tutti i casi un inconveniente particolarmente grave e, se non vi si pone rimedio, compromette la buona riuscita di una terapia.
		Placche, Crozat, quad-helix sono apparecchi che, considerandone le forze sviluppate, appartengono alla categoria degli apparecchi attivi meccanici.
		Con gli apparecchi ortodontici mobili è possibile controllare esattamente la posizione radicolare e coronale degli elementi dentali (angolazione e torque).
		Con gli apparecchi ortodontici fissi è possibile applicare forze ortopediche e quindi risolvere malformazioni di natura basale.

A. De Benedetto, A. Buttieri, L. Galli – Manuale di Laboratorio Odontotecnico –  Volume 1