6 – Proiezioni ortogonali

01	Quale, tra i seguenti, non è uno dei metodi di rappresentazione propri della geometria descrittiva?
	A	Proiezioni ortogonali.
	B	Proiezioni prospettiche.
	C	Proiezioni isometriche.
	D	Proiezioni assonometriche.

02	Qual è, tra le seguenti, la definizione corretta?
	A	Nelle proiezioni la figura reale è interposta tra il centro di proiezione e il quadro.
	B	Nelle proiezioni il quadro è interposto tra il centro di proiezione e la figura reale.
	C	Nelle proiezioni il centro di proiezione è interposto tra il quadro e la figura reale.
	D	Tutte le definizioni precedenti sono errate.

03	Qual è, tra le seguenti, la definizione corretta?
	A	Nelle sezioni la figura reale è interposta tra il centro di proiezione e il quadro.
	B	Nelle sezioni il quadro è interposto tra il centro di proiezione e la figura reale.
	C	Nelle sezioni il centro di proiezione è interposto tra il quadro e la figura reale.
	D	Tutte le definizioni precedenti sono errate.

04	I piani di riferimento fondamentali delle proiezioni ortogonali sono:
	A	il piano orizzontale e il piano verticale.
	B	il piano p1 e il piano p2.
	C	due piani che intersecandosi formano 4 diedri.
	D	tutte le risposte precedenti sono esatte.

05	Con la rotazione dei piani:
	A	il semipiano orizzontale posteriore va a coincidere con il semipiano verticale inferiore.
	B	il semipiano orizzontale anteriore va a coincidere con il semipiano orizzontale posteriore.
	C	il semipiano orizzontale posteriore va a coincidere con il semipiano verticale superiore.
	D	il semipiano orizzontale anteriore va a coincidere con il semipiano verticale superiore.

06	Per individuare le proiezioni di un segmento:
	A	si trovano le proiezioni dei suoi estremi.
	B	si trovano le proiezioni del suo punto medio.
	C	si trovano le proiezioni dell’angolo che il segmento forma con la LT.
	D	si trovano le proiezioni delle sue intersezioni con i piani di riferimento.

07	Se un segmento è parallelo a un quadro:
	A	la sua proiezione equivale ad un punto.
	B	la sua proiezione è più corta del segmento reale.
	C	la sua proiezione è più lunga del segmento reale.
	D	la sua proiezione è della stessa lunghezza del segmento reale.

08	L’insieme dei tre piani di riferimento p1, p2, p3 costituisce:
	A	il quadro.
	B	il triedro.
	C	il terzo quadro.
	D	il terzo triedro.

09	I due sistemi di rappresentazione delle viste in proiezione ortogonale sono:
	A	il metodo di Monge e il metodo di Dürer.
	B	il metodo delle proiezioni ortogonali prospettiche e il metodo delle proiezioni ortogonali assonometriche.
	C	il metodo americano e quello europeo.
	D	il metodo centrale e il metodo parallelo.

10	Per il disegno dei denti in proiezione ortogonale si impiegano:
	A	sei viste.
	B	cinque viste.
	C	quattro viste.
	D	tre viste.

11	Se si hanno due proiezioni,:
	A	la terza si ricava per misurazione della distanza tra le prime due.
	B	la terza si ricava per sovrapposizione delle prime due.
	C	la terza si ricava per intersezione delle rette di richiamo delle prime due.
	D	la terza non può essere ricavata.

12	Completare la proiezione ortogonale della piramide raffigurata, aggiungendo la sua vista  sul piano orizzontale PO.

Vedi primo volume, pagina 117

Vero	Falso	
		Nella proiezione centrale il centro di proiezione e posto all’infinito.
		Le ombre create dalla luce del Sole sono un chiaro esempio di proiezione parallela.
		La LT (linea di Terra) è l’intersezione dei piani di riferimento.
		Per convenzione, la rotazione dei piani avviene in senso orario.
		La quota è la distanza dal piano verticale.
		Nel metodo europeo l’oggetto precede il quadro.
		Le norme UNI definiscono sei viste (anteriore, posteriore, dall’alto, dal basso, da sinistra, da destra).
		È possibile la proiezione ortogonale di punti, linee e figure piane, ma non dei solidi.
		Nelle proiezioni ortogonali le linee tratteggiate indicano le zone non visibili.
		Nei disegni in proiezione ortogonale di composizioni complesse, è consigliabile iniziare il disegno dagli oggetti più lontani dai quadri.